D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Vollziegel |EN: Solid brick |IT: Mattone pieno |RU: Кирпич полнотелый
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Falkenløwe |EN: Falkenløwe |IT: Falkenløwe |RU: Falkenløwe
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = BRICK
  COMMENTS                 = DE: Messung von 1996 |EN: Measurement from 1996 |IT: Misurato nel 1996 |RU: Измерение 1996 года
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1790 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.3 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.3 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0008 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.8 W/mK
  AW                       = 0.266667 kg/m2s05
  MEW                      = 11 -

