D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Fliesen mit Mörtel |EN: Tiles With Mortar |IT: Piastrelle con malta |RU: Керамическая плитка со строительным раствором
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = CLADDING
  COMMENTS                 = DE: Mit intakter Verfugung |EN: With intact jointing |IT: Ripassatura dei giunti intatta |RU: с расшивкой швов
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,8
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2000 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.05 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.05 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0004 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 1 W/mK
  AW                       = 0.0005 kg/m2s05
  MEW                      = 300 -
  KLEFF                    = 0 s

