D6MARLZ! 006.000

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Nadelholz |EN: Coniferous Wood |IT: Legni di conifere |RU: Древесина хвойных пород
  LABORATORY               = DE: Literatur Annex 14 Vol 3 |EN: Literature Annex 14 Vol 3 |IT: Letteratura Annex 14 Vol 3 |RU: Литература Annex 14 том 3
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD 
  USE_INSTEAD              = 0
  CATEGORY                 = TIMBER NATURAL_MATERIALS
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,18
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 550 kg/m3
  CE                       = 2100 J/kgK
  THETA_POR                = 0.627 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.627 m3/m3
  THETA_80                 = 0.09 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.13 W/mK
  AW                       = 0.043 kg/m2s05
  MEW                      = 69 -
  KLEFF                    = 0 s

