D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Anhydrit-Fließestrich |EN: Anhydrite Flowing Screed |IT: Massetto a base di anidrite |RU: Ангидридные наливные полы
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Knauf Gips KG |EN: Knauf Gips KG |IT: Knauf Gips KG |RU: Knauf Gips KG
  PRODUCT_ID               = DE: FE 50 Largo |EN: FE 50 Largo |IT: FE 50 Largo |RU: FE 50 Largo
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,8
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2060 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.253 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.253 m3/m3
  THETA_80                 = 0.018 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 1.15 W/mK
  AW                       = 0.0814 kg/m2s05
  MEW                      = 84 -
  KLEFF                    = 0 s
  LAMBDA_DESIGN            = 1.4 W/mK

