D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Beton (w/z=0,6) |EN: Concrete (w/z=0.6) |IT: Calcestruzzo (w/z=0,6) |RU: Бетон (w/z=0,6)
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCT_ID               = DE: CEM I 42,5R w/z=0,6 |EN: CEM I 42,5R w/z=0,6 |IT: CEM I 42,5R w/z=0,6 |RU: CEM I 42,5R w/z=0,6
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = CONCRETE
  COMMENTS                 = DE: Werk E (Probe 34) |EN: Factory E (Sample 34) |IT: Stabilimento E (Probe 34) |RU: Завод Е (Проба 34)
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2280 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.13 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.13 m3/m3
  THETA_80                 = 0.028 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 2.1 W/mK
  AW                       = 0.0116667 kg/m2s05
  MEW                      = 190 -

