D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: PP Fill |EN: PP Fill |IT: PP Fill |RU: iQ-Fill
  AQUISITION_ID            = 772
  PRODUCER                 = DE: Remmers Baustofftechnik GmbH |EN: Remmers Baustofftechnik GmbH |IT: Remmers Baustofftechnik GmbH |RU: Remmers Baustofftechnik
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 25.01.18
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,4,5,6,7,8
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1270 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.52 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.52 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0166 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.479 W/mK
  AW                       = 0.222 kg/m2s05
  MEW                      = 14 -
  KLEFF                    = 0 s

