D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Calciumsilikatplatte |EN: Calcium Silicate Board |IT: Pannello in calciosilicato |RU: Пластина из силиката кальция
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: redstone GmbH |EN: redstone GmbH |IT: redstone GmbH |RU: Redstone
  PRODUCT_ID               = DE: Masterclima |EN: Masterclima |IT: Masterclima |RU: Masterklima
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION BUILDING_BOARDS
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,16
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 300 kg/m3
  CE                       = 1158 J/kgK
  THETA_POR                = 0.842 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.841 m3/m3
  THETA_80                 = 0.046 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.063 W/mK
  AW                       = 1.29 kg/m2s05
  MEW                      = 4.6 -
  KLEFF                    = 0 s
  LAMBDA_DESIGN            = 0.09 W/mK

