D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Hüttenbims (T1 8.1.1) |EN: pumice slag
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 01.01.21
  COLOUR                   = #ff285e79
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = MISC
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 8.1.1, Hüttenbims, lose Schüttung, abgedeckt, porig
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 600 kg/m3
  CE                       = 920 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.13 W/mK
  MEW                      = 3 -

