D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: BFU |EN: Veneer Plywood (BFU) |IT: BFU |RU: строительная фанера
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Delignit |EN: Delignit |IT: Delignit |RU: Delignit
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  USE_INSTEAD              = -1
  CATEGORY                 = BUILDING_BOARDS TIMBER
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 708 kg/m3
  CE                       = 1600 J/kgK
  THETA_POR                = 0.55 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.53 m3/m3
  THETA_80                 = 0.53 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.1 W/mK
  AW                       = 0.0045 kg/m2s05
  MEW                      = 240 -

