D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Sperrholz BFU 100 |EN: Veneer Plywood BFU 100 |IT: Legno compensato BFU 100 |RU: стротельная фанера 100 (клеёная)фанера
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: UPM Plywood |EN: UPM Plywood |IT: UPM Plywood |RU: UPM Plywood
  PRODUCT_ID               = DE: WISA-Spruce |EN: WISA-Spruce |IT: WISA-Spruce |RU: WISA-Spruce
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 26.02.16
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  CATEGORY                 = BUILDING_BOARDS TIMBER
  DBTYPE                   = 1,7,9
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 427 kg/m3
  CE                       = 1600 J/kgK
  THETA_POR                = 0.66 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.66 m3/m3
  THETA_80                 = 0.07 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.11 W/mK
  AW                       = 0.00216667 kg/m2s05
  MEW                      = 190 -
  LAMBDA_DESIGN            = 0.13 W/mK

