D6MARLZ! 006.000

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Bitumendachbahn |EN: Bitumen Roof Sheeting |IT: Cartongesso con bitume |RU: Битумный рубероид
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WATER_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 0
  CATEGORY                 = FOILS
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,12
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1720 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 1.5e-006 m3/m3
  THETA_EFF                = 1.5e-006 m3/m3
  THETA_80                 = 1e-008 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.45 W/mK
  AW                       = 1e-006 kg/m2s05
  MEW                      = 35000 -
  KLEFF                    = 0 s

