D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Porenbeton alt |EN: Cellular concrete (old) |IT: Calcestruzzo cellulare (vecchio) |RU: Пористый бетон старый
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = CONCRETE BRICK INSULATION
  COMMENTS                 = DE: von 1960 |EN: from 1960 |IT: dal 1960 |RU: 1960 года
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 599 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.76 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.76 m3/m3
  THETA_80                 = 0.19 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.15 W/mK
  AW                       = 0.085 kg/m2s05
  MEW                      = 5.3 -

