D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Sumpfkalkputz |EN: Pit lime plaster |IT: Intonaco di calce |RU: болотная известковая штукатурка
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: wellwall GmbH |EN: wellwall GmbH |IT: wellwall GmbH |RU: wellwall GmbH
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1500 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.43 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.43 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0059 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.8 W/mK
  AW                       = 0.3 kg/m2s05
  MEW                      = 10 -

