D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Kunstharzputz |EN: Synthetic Resin Plaster |IT: Intonaco di resina sintetica |RU: штукатурка с искуственной смолой
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,19
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1200 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.105 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.105 m3/m3
  THETA_80                 = 0.007 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.75 W/mK
  AW                       = 0.002 kg/m2s05
  MEW                      = 250 -
  KLEFF                    = 0 s

