D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Calsitherm KP-Kleber |EN: Calsitherm KP-Kleber |IT: Collante Calsitherm KP-Kleber |RU: Клей для климатических пластин Calsitherm
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: SCHOMBURG GmbH |EN: SCHOMBURG GmbH |IT: SCHOMBURG GmbH |RU: Schomburg
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 24.11.16
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 407
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,20
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1470 kg/m3
  CE                       = 1020 J/kgK
  THETA_POR                = 0.4442 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.2611 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0012 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.918 W/mK
  AW                       = 0.00839 kg/m2s05
  MEW                      = 38 -
  KLEFF                    = 3.62877e-11 s

