D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Holzfaserplatte |EN: Wood Fibre Board |IT: Pannello in fibra di legno |RU: плита из волокон древесины
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Glunz |EN: Glunz |IT: Glunz |RU: Glunz
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 26.02.16
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  CATEGORY                 = BUILDING_BOARDS TIMBER
  DBTYPE                   = 1,7,9
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 565 kg/m3
  CE                       = 1700 J/kgK
  THETA_POR                = 0.6 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.6 m3/m3
  THETA_80                 = 0.052 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.14 W/mK
  AW                       = 0.00116667 kg/m2s05
  MEW                      = 9 -

