D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Silikonpaste TCSC-3300 |EN: Silicone paste TCSC-3300 |IT: Pasta siliconica TCSC-3300
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: EURECA Messtechnik GmbH |EN: EURECA Messtechnik GmbH |IT: EURECA Messtechnik GmbH
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura
  DATE                     = 11.10.2017
  COLOUR                   = #ff55ffff
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  CATEGORY                 = MISC
  COMMENTS                 = DE: Thermisch extrem gut leitende Ein-Komponenten-Silikonpaste mit geringer Viskosität und guter elektrischer Isolation -45 bis 200 C |EN: Thermally very well conductive one-component silicone paste with low viscosity andgood electric isolation -45 to 200 C |IT: Pasta di silicone monocomponente di conduzione termica estremamente alta, con bassa viscosità e buon isolamento elettrico -45 a 200 C
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,21
  DATA_SHEET_SOURCE        = http://www.eureca.de/pdf/cooling/heat-conductive/adhesive_german.pdf
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 3500 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 3.3 W/mK

