D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Polytetrafluorethylenkunststoffe (PTFE) |EN: Polytetrafluoroethylene (PTFE) |IT: Politetrafluoroetilene (PTFE)
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: DIN EN ISO 10456:2010-05 |EN: DIN EN ISO 10456:2010-05 |IT: DIN EN ISO 10456:2010-05
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura
  DATE                     = 13.10.2017
  COLOUR                   = #ffaaaa00
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  CATEGORY                 = MISC
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,21
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2200 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.25 W/mK

