D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Klebemörtel (Klimaplatte) |EN: Glue Mortar (Climate Board) |IT: Malta collante (Klimaplatte pannello isolante) |RU: Склеивающий раствор (Климатическя плита)
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH |EN: Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH |IT: Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH |RU: Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 14.02.17
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = -1
  CATEGORY                 = PLASTER
  COMMENTS                 = DE: Klebemörtel für Calcium-Silikat-Klimaplatte (Fa. Calsitherm) |EN: Glue Mortar For Calcium Silicate Climate Board (Calsitherm) |IT: Malta adesiva per pannelli isolanti in calciosilicato (Fa. Calsitherm) |RU: Склеивающий строительный раствор для плит из силиката кальция (Calsitherm)
  DBTYPE                   = 1,3,7,20
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1800 kg/m3
  CE                       = 815 J/kgK
  THETA_POR                = 0.257 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.257 m3/m3
  THETA_80                 = 0.079 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.93 W/mK
  AW                       = 0.0085 kg/m2s05
  MEW                      = 35 -
  KLEFF                    = 0 s

