D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Klebemörtel (für Calciumsilikatplatte) |EN: Glue Mortar (For Climate Board) |IT: Malta collante (per pannelli in calciosilicato) |RU: Склеивающий строительный раствор (для плит из силиката кальция)
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Remmers Baustofftechnik GmbH |EN: Remmers Baustofftechnik GmbH |IT: Remmers Baustofftechnik GmbH |RU: Remmers Baustofftechnik
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,4,5,20
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1800 kg/m3
  CE                       = 815 J/kgK
  THETA_POR                = 0.257 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.257 m3/m3
  THETA_80                 = 0.079 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.93 W/mK
  AW                       = 0.0085 kg/m2s05
  MEW                      = 35 -
  KLEFF                    = 0 s

