D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Mineralwolle 0.034 (T2 5.1) |EN: mineral wool 0.034
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 29.12.20
  COLOUR                   = #ff42c05a
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.1, Mineralwolle MW nach DIN EN 13162a, Nennwert 0.034
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 100 kg/m3
  CE                       = 1030 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.034 W/mK
  MEW                      = 1 -
  LAMBDA_DESIGN            = 0.035 W/mK

