D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Mineralischer Kratzputz |EN: Minerally stippled plaster |IT: Intonaco di finitura minerale |RU: Минеральная штукатурка с насечкой
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Saint-Gobain |EN: Saint-Gobain |IT: Saint-Gobain |RU: Saint-Gobain
  PRODUCT_ID               = DE: Terranova 201 |EN: Terranova 201 |IT: Terranova 201 |RU: Terranova 201
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1690 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.29 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.29 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0057 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.7 W/mK
  AW                       = 0.00216667 kg/m2s05
  MEW                      = 12 -

