D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Wärmedämmlehm |EN: Rammed Insulating Clay |IT: Argilla termoisolante |RU: Теплоизоляционная глина
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Haacke Cellco |EN: Haacke Cellco |IT: Haacke Cellco |RU: Haacke Cellco
  PRODUCT_ID               = DE: WDL-K (trocken geliefert) |EN: WDL-K (dry) |IT: WDL-K (consegnato in condizioni secco) |RU: WDL-K (доставленный в сухом виде)
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 414
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: Mit Kork |EN: With Cork |IT: Con sughero |RU: С пробкой
  DBTYPE                   = 13
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 370 kg/m3
  CE                       = 803 J/kgK
  THETA_POR                = 0.835 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.835 m3/m3
  THETA_80                 = 0.013 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.082 W/mK
  AW                       = 0.0549 kg/m2s05
  MEW                      = 7.7 -
  KLEFF                    = 0 s

