D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Holzwolle-Leichtbauplatte |EN: Wood Wool Light Building Board |IT: Pannello di materiale leggero da costruzione in trucioli di legno |RU: Плита из древесной шерсти для легких строительных конструкций
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Knauf Insulation GmbH |EN: Knauf Insulation GmbH |IT: Knauf Insulation GmbH |RU: Heraklith
  PRODUCT_ID               = DE: Heraklith BM 50 |EN: Heraklith BM 50 |IT: Heraklith BM 50 |RU: BM 50
  LABORATORY               = DE: Hersteller |EN: Producer |IT: Produttore |RU: Производитель
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  CATEGORY                 = INSULATION TIMBER
  COMMENTS                 = DE: Magnesitgebunden |EN: magnesite binder |IT: Legante magnesite
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,8
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 380 kg/m3
  CE                       = 1470 J/kgK
  THETA_POR                = 0.55 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.55 m3/m3
  THETA_80                 = 0.046 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.08 W/mK
  AW                       = 0.007 kg/m2s05
  MEW                      = 2.2 -
  KLEFF                    = 0 s
  LAMBDA_DESIGN            = 0.09 W/mK

