D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Leichttonmörtel |EN: Lightweight-clay mortar |IT: Malta d'argilla alleggerita |RU: Строительной раствор из легкой глины
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Baumit GmbH (Bayosan) |EN: Baumit GmbH (Bayosan) |IT: Baumit GmbH (Bayosan) |RU: Bayosan - Baumit
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  COMMENTS                 = DE: Wahrscheinlich neue Produktlinie |EN: Possibly new product line |IT: Probabilmente nuova linea prodotti |RU: Вероятно новая линия продуктов
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,19
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1150 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.24 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.24 m3/m3
  THETA_80                 = 0.088 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.357 W/mK
  AW                       = 0.1235 kg/m2s05
  MEW                      = 28 -
  KLEFF                    = 0 s

