D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: BARRIER ALU NET SD1500 |EN: BARRIER ALU NET SD1500 |IT: BARRIER ALU NET SD1500
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Rotho Blaas srl |EN: Rotho Blaas srl |IT: Rotho Blaas srl
  LABORATORY               = DE: Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht) |EN: Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report) |IT: Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)
  DATE                     = 16.07.2021
  SAMPLING_DATE            = 15.11.2018
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WATER_TIGHT FOILS 
  CATEGORY                 = FOILS
  COMMENTS                 = DE: Material Typ: Reflektierende Luftdampfsperre: Aluminium, Verstärkungsgitter, PE-Folie - Schichtdicke = 0,14 mm - ;Verwendung in DELPHIN: bei Verwendung als Material muss die Schichtdicke immer 1mm betragen, ab DELPHIN 5.9 wird die Verwendung als Kontaktbedingung statt als Materialschicht empfohlen - ;Materialbeschreibung (Hersteller): BARRIER ALU NET SD1500 verhindert den unkontrollierten Durchgang von warmer und feuchter Luft und die daraus resultierende Gefahr von interstitieller Kondensation. Es kann im Innenbereich für Dächer und Wände verwendet werden. Im Winter erhöht die aluminiumbeschichtete Membrane, die im Innenbereich angewendet wird und mit einem Luftspalt verbunden ist, die thermische Leistung. - ;URL Datenblatt: https://www.rothoblaas.com/products/airtightness-and-waterproofing/membranes |EN: Material Type: Reflective air vapour barrier: aluminium, reinforcing grid, PE film- Thickness = 0.14 mm - ;Use in DELPHIN: if used as a material the layer thickness must always be 1mm, since DELPHIN 5.9 use as contact condition instead as material layer is recommended - ;Material Description (producer): BARRIER ALU NET SD1500 prevents the uncontrolled passage of warm and moist air and the consequent risk of interstitial condensation. It can be used indoor for roofs and walls. In winter, the aluminium finished membrane, applied indoor and coupled with an air gap, increases the thermal performance. - ;URL Datasheet: https://www.rothoblaas.com/products/airtightness-and-waterproofing/membranes
  DBTYPE                   = 1,7
  DATA_SHEET_SOURCE        = https://www.rothoblaas.com/products/airtightness-and-waterproofing/membranes
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 200 kg/m3
  CE                       = 1700 J/kgK
  THETA_POR                = 0.0025 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.0022 m3/m3
  THETA_80                 = 4.85e-05 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.39 W/mK
  MEW                      = 3.52123e+06 -
  SD                       = 3521.23 m


[MOISTURE_STORAGE]
  FUNCTION =              Theta_l(RH)
      0                0.1              0.2              0.3              0.4              0.5              0.6              0.7              0.8              0.85             0.9              0.91             0.92             0.93             0.94             0.95             0.96             0.97             0.98             0.99             0.995            0.999            1                
      0                1.38e-06         3.1e-06          5.3e-06          8.23e-06         1.233e-05        1.844e-05        2.855e-05        4.85e-05         6.808e-05        0.0001062        0.0001186        0.0001339        0.00015325       0.00017848       0.00021278       0.00026211       0.00033909       0.00047606       0.00078787       0.00116299       0.00186817       0.0022           


[MOISTURE_TRANSPORT]
  FUNCTION =              lgKv(Theta_l)
      0                0.0025           
      -16.2564         -16.2564         

