<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<DelphinProject xmlns="http://www.bauklimatik-dresden.de" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:IBK="http://www.bauklimatik-dresden.de/IBK" xsi:schemaLocation="http://www.bauklimatik-dresden.de DelphinProject.xsd" fileVersion="6.1">
	<ProjectInfo created="Di. Jan. 16 15:09:46 2018" lastEdited="Do. Juni 4 17:08:49 2020">
		<Comment>&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Courier&apos;; font-weight:600;&quot;&gt;Realklima - Beispiel zur Demonstration von realen Klimarandbedingungen&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Courier&apos;; font-weight:600;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Courier&apos;;&quot;&gt;In diesem Beispiel wird eine Außenwand mit Innendämmung jeweils in allen vier Himmelsrichtungen dem kompletten Außenklima (Solarstrahlung, langwellige Abstrahlung, Schlagregen) ausgesetzt. Zusätzlich ist eine horizontale Dachkonstruktion modelliert.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Courier&apos;;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Courier&apos;;&quot;&gt;Dieser Testfall demonstriert die Verwendung von Variantenrechnungen innerhalb eines einzigen Simulationsmodells und erlaubt die richtungsabhängige Berechnung aller Randbedingungen und deren Ausgabe zu Analysezwecken. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Courier&apos;;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot; font-family:&apos;Courier&apos;;&quot;&gt;Im Verzeichnis des Testfalls liegen zusätzlich noch Eingabedateien für DELPHIN 5, um dem Einfluss der Modellerweiterungen zu testen.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&#x0A;&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Courier&apos;;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;</Comment>
	</ProjectInfo>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--Model data, solver settings, general parameters-->
	<Init>
		<SimulationParameter>
			<BalanceEquationModule>BEHeatMoisture</BalanceEquationModule>
			<Interval>
				<IBK:Parameter name="Duration" unit="a">1</IBK:Parameter>
			</Interval>
			<ClimateDataFilePath>${Project Directory}/DE-01-TRY-2010__Bremerhaven__Jahr_00000K0_00007m.c6b</ClimateDataFilePath>
			<StartYear>2017</StartYear>
			<TimeZone>1</TimeZone>
		</SimulationParameter>
	</Init>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--List of all materials used in this construction-->
	<Materials>
		<MaterialReference name="Altbauziegel Dresden ZE" color="#ffdb2b60">${Project Directory}/Delphin5/Materialdaten/Altbauziegel Dresden ZE.m6</MaterialReference>
		<MaterialReference name="Levelling Plaster" color="#ff00ff00">${Project Directory}/Delphin5/Materialdaten/Levelling Plaster.m6</MaterialReference>
		<MaterialReference name="Calsitherm KP Glue Mortar" color="#ffff00ff">${Project Directory}/Delphin5/Materialdaten/Calsitherm KP Glue Mortar.m6</MaterialReference>
		<MaterialReference name="Calsitherm Climate Board WF" color="#ff8080ff">${Project Directory}/Delphin5/Materialdaten/Calsitherm Climate Board WF.m6</MaterialReference>
		<MaterialReference name="Calsitherm KP Lime Plaster" color="#ff409020">${Project Directory}/Delphin5/Materialdaten/Calsitherm KP Lime Plaster.m6</MaterialReference>
		<MaterialReference name="Bitumen" color="#ff5020a0">${Project Directory}/Delphin5/Materialdaten/Bitumen.m6</MaterialReference>
		<MaterialReference name="Spruce_radial (from Saxony) mue= 50 lbd_dry=0,1" color="#ffaa5555">${Project Directory}/Delphin5/Materialdaten/Spruce_radial (from Saxony) mue= 50 lbd_dry=0,1.m6</MaterialReference>
		<MaterialReference name="Mineral Wool 035" color="#fff7fe2e">${Project Directory}/Delphin5/Materialdaten/Mineral Wool 035.m6</MaterialReference>
		<MaterialReference name="Gypsum Board" color="#ffff8040">${Project Directory}/Delphin5/Materialdaten/Gypsum Board.m6</MaterialReference>
	</Materials>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--Discretization data (grid and sketches)-->
	<Discretization>
		<XSteps unit="m">0.001 0.00149975 0.00224926 0.00337333 0.00505917 0.0075875 0.0113794 0.0170663 0.0255952 0.0301268 0.0301268 0.0301268 0.0255952 0.0170663 0.0113794 0.0075875 0.00505917 0.00337333 0.00224926 0.00149975 0.001 0.001 0.00149975 0.00166683 0.00166683 0.00166683 0.00149975 0.001 0.001 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.001 0.001 0.00149975 0.00224926 0.00337333 0.00505917 0.00840924 0.00840924 0.00840924 0.00840924 0.00505917 0.00337333 0.00224926 0.00149975 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.05 0.05 0.001 0.00149975 0.00224926 0.00337333 0.00505917 0.0075875 0.0113794 0.0170663 0.0255952 0.0301268 0.0301268 0.0301268 0.0255952 0.0170663 0.0113794 0.0075875 0.00505917 0.00337333 0.00224926 0.00149975 0.001 0.001 0.00149975 0.00166683 0.00166683 0.00166683 0.00149975 0.001 0.001 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.001 0.001 0.00149975 0.00224926 0.00337333 0.00505917 0.00840924 0.00840924 0.00840924 0.00840924 0.00505917 0.00337333 0.00224926 0.00149975 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.05 0.05 0.001 0.00149975 0.00224926 0.00337333 0.00505917 0.0075875 0.0113794 0.0170663 0.0255952 0.0301268 0.0301268 0.0301268 0.0255952 0.0170663 0.0113794 0.0075875 0.00505917 0.00337333 0.00224926 0.00149975 0.001 0.001 0.00149975 0.00166683 0.00166683 0.00166683 0.00149975 0.001 0.001 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.001 0.001 0.00149975 0.00224926 0.00337333 0.00505917 0.00840924 0.00840924 0.00840924 0.00840924 0.00505917 0.00337333 0.00224926 0.00149975 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.05 0.05 0.001 0.00149975 0.00224926 0.00337333 0.00505917 0.0075875 0.0113794 0.0170663 0.0255952 0.0301268 0.0301268 0.0301268 0.0255952 0.0170663 0.0113794 0.0075875 0.00505917 0.00337333 0.00224926 0.00149975 0.001 0.001 0.00149975 0.00166683 0.00166683 0.00166683 0.00149975 0.001 0.001 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 0.001 0.001 0.00149975 0.00224926 0.00337333 0.00505917 0.00840924 0.00840924 0.00840924 0.00840924 0.00505917 0.00337333 0.00224926 0.00149975 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.05 0.05 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00149975 0.00224926 0.00387549 0.00387549 0.00387549 0.00387549 0.00224926 0.00149975 0.001 0.001 0.00149975 0.00224926 0.00337333 0.00505917 0.0075875 0.0113794 0.0189258 0.0189258 0.0189258 0.0189258 0.0113794 0.0075875 0.00505917 0.00337333 0.00224926 0.00149975 0.001 0.001 0.00149975 0.00224926 0.00387549 0.00387549 0.00387549 0.00387549 0.00224926 0.00149975 0.001 </XSteps>
	</Discretization>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--Conditions data, specifies how construction interacts with environment-->
	<Conditions>

		<Interfaces>
			<Interface name="Wand - Nord" type="EngineeringOutdoor">
				<IBK:Parameter name="OutdoorHeatTransferCoefficient" unit="W/m2K">19</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorVaporTransferCoefficient" unit="s/m">2e-06</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorAdsorptionCoefficient" unit="-">0.6</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorEmissionCoefficient" unit="-">0.9</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorRainShelteringCoefficient" unit="-">0.7</IBK:Parameter>
				<IBK:Flag name="UseHeatCond">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseVapDiff">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseShortWaveRadiation">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseLongWaveRadiation">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseStandardRain">true</IBK:Flag>
				<ClimateTypeOutdoor>OutdoorUserData</ClimateTypeOutdoor>
			</Interface>
			<Interface name="Wand - Ost" type="EngineeringOutdoor">
				<IBK:Parameter name="Orientation" unit="Deg">90</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorHeatTransferCoefficient" unit="W/m2K">19</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorVaporTransferCoefficient" unit="s/m">2e-06</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorAdsorptionCoefficient" unit="-">0.6</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorEmissionCoefficient" unit="-">0.9</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorRainShelteringCoefficient" unit="-">0.7</IBK:Parameter>
				<IBK:Flag name="UseHeatCond">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseVapDiff">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseShortWaveRadiation">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseLongWaveRadiation">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseStandardRain">true</IBK:Flag>
				<ClimateTypeOutdoor>OutdoorUserData</ClimateTypeOutdoor>
			</Interface>
			<Interface name="Wand - Sued" type="EngineeringOutdoor">
				<IBK:Parameter name="Orientation" unit="Deg">180</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorHeatTransferCoefficient" unit="W/m2K">19</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorVaporTransferCoefficient" unit="s/m">2e-06</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorAdsorptionCoefficient" unit="-">0.6</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorEmissionCoefficient" unit="-">0.9</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorRainShelteringCoefficient" unit="-">0.7</IBK:Parameter>
				<IBK:Flag name="UseHeatCond">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseVapDiff">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseShortWaveRadiation">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseLongWaveRadiation">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseStandardRain">true</IBK:Flag>
				<ClimateTypeOutdoor>OutdoorUserData</ClimateTypeOutdoor>
			</Interface>
			<Interface name="Wand - West" type="EngineeringOutdoor">
				<IBK:Parameter name="Orientation" unit="Deg">270</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorHeatTransferCoefficient" unit="W/m2K">19</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorVaporTransferCoefficient" unit="s/m">2e-06</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorAdsorptionCoefficient" unit="-">0.6</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorEmissionCoefficient" unit="-">0.9</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorRainShelteringCoefficient" unit="-">0.7</IBK:Parameter>
				<IBK:Flag name="UseHeatCond">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseVapDiff">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseShortWaveRadiation">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseLongWaveRadiation">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseStandardRain">true</IBK:Flag>
				<ClimateTypeOutdoor>OutdoorUserData</ClimateTypeOutdoor>
			</Interface>
			<Interface name="Dach - horizontal" type="EngineeringOutdoor">
				<IBK:Parameter name="Orientation" unit="Deg">90</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="Inclination" unit="Deg">0</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorHeatTransferCoefficient" unit="W/m2K">19</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorAdsorptionCoefficient" unit="-">0.6</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="OutdoorEmissionCoefficient" unit="-">0.9</IBK:Parameter>
				<IBK:Flag name="UseHeatCond">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseShortWaveRadiation">true</IBK:Flag>
				<IBK:Flag name="UseLongWaveRadiation">true</IBK:Flag>
				<ClimateTypeOutdoor>OutdoorUserData</ClimateTypeOutdoor>
			</Interface>
			<Interface name="Innenseite, Wand" type="EngineeringIndoor">
				<IBK:Parameter name="CustomIndoorTemperature" unit="C">20</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="CustomIndoorRelativeHumidity" unit="%">50</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="CustomIndoorHeatTransferCoefficient" unit="W/m2K">8</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="CustomIndoorVaporTransferCoefficient" unit="s/m">3e-08</IBK:Parameter>
				<ClimateTypeIndoor>IndoorUserData</ClimateTypeIndoor>
			</Interface>
			<Interface name="Innenseite, Dach" type="EngineeringIndoor">
				<IBK:Parameter name="CustomIndoorTemperature" unit="C">20</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="CustomIndoorRelativeHumidity" unit="%">50</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="CustomIndoorHeatTransferCoefficient" unit="W/m2K">10</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="CustomIndoorVaporTransferCoefficient" unit="s/m">3e-08</IBK:Parameter>
				<ClimateTypeIndoor>IndoorUserData</ClimateTypeIndoor>
			</Interface>
		</Interfaces>

		<ContactConditions>

			<ContactCondition name="SIGA Majrex" type="FoilAdaptive" kind="DirectionDependent">
				<IBK:Parameter name="WEIGHT_FACTOR_POS" unit="-">0.52</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="WEIGHT_FACTOR_NEG" unit="-">0.55</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="SCALING_A_POS" unit="-">0.11795</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="SCALING_B_POS" unit="-">0.010393</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="SCALING_C_POS" unit="-">-0.00038823</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="SCALING_A_NEG" unit="-">-0.6271</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="SCALING_B_NEG" unit="-">0.042838</IBK:Parameter>
				<IBK:Parameter name="SCALING_C_NEG" unit="-">-0.0007187</IBK:Parameter>
				<IBK:Flag name="SDPositiveDirection">true</IBK:Flag>
				<IBK:LinearSpline name="sd+(rh)" interpolation="linear">
					<X unit="---">0 0.15 0.4 0.5 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.99 1 </X>
					<Y unit="m">35 35 12.97 12.97 3.52 3.52 2.36 1.16 1.16 1.16 1.16 </Y>
				</IBK:LinearSpline>
				<IBK:LinearSpline name="sd-(rh)" interpolation="linear">
					<X unit="---">0 0.15 0.4 0.5 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.99 1 </X>
					<Y unit="m">35 35 9.45 9.45 1.6 1.6 1.39 1.16 1.16 1.16 1.16 </Y>
				</IBK:LinearSpline>
				<FoilName>SIGA Majrex</FoilName>
			</ContactCondition>

			<ContactCondition name="Unterdachbahn Tyvek" type="Foil">
				<IBK:Parameter name="VaporDiffusionSD" unit="m">0.088</IBK:Parameter>
				<FoilName>DuPont Tyvek DPT</FoilName>
			</ContactCondition>
		</ContactConditions>
	</Conditions>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--Contains definitions of output files and schedules for outputs.-->
	<Outputs>
		<!--General parameters-->
		<IBK:Unit name="TimeUnit">d</IBK:Unit>
		<IBK:Flag name="BinaryFormat">false</IBK:Flag>
		<!--List of all Output schedules-->
		<OutputGrids>
			<OutputGrid name="Stündlich">
				<Interval>
					<IBK:Parameter name="Duration" unit="d">0</IBK:Parameter>
					<IBK:Parameter name="StepSize" unit="h">1</IBK:Parameter>
				</Interval>
			</OutputGrid>
			<OutputGrid name="Jahresende">
				<Interval>
					<IBK:Parameter name="Duration" unit="d">0</IBK:Parameter>
					<IBK:Parameter name="StepSize" unit="a">1</IBK:Parameter>
				</Interval>
			</OutputGrid>
		</OutputGrids>
		<!--List of all Output files-->
		<OutputFiles>
			<OutputFile name="State_Gesamtfeuchtegehalt_DACH">
				<Quantity>MoistureMassDensity</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Integral</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="State_Gesamtfeuchtegehalt_NORD">
				<Quantity>MoistureMassDensity</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Integral</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="State_Gesamtfeuchtegehalt_OST">
				<Quantity>MoistureMassDensity</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Integral</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="State_Gesamtfeuchtegehalt_SÜD">
				<Quantity>MoistureMassDensity</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Integral</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="State_Gesamtfeuchtegehalt_WEST">
				<Quantity>MoistureMassDensity</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Integral</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="State_Gesamtfeuchtegehalt_DACH_JahresEnde">
				<Quantity unit="kg">MoistureMassDensity</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Integral</SpaceType>
				<OutputGrid>Jahresende</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="State_Gesamtfeuchtegehalt_NORD_JahresEnde">
				<Quantity unit="kg">MoistureMassDensity</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Integral</SpaceType>
				<OutputGrid>Jahresende</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="State_Gesamtfeuchtegehalt_OST_JahresEnde">
				<Quantity unit="kg">MoistureMassDensity</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Integral</SpaceType>
				<OutputGrid>Jahresende</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="State_Gesamtfeuchtegehalt_SÜD_JahresEnde">
				<Quantity unit="kg">MoistureMassDensity</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Integral</SpaceType>
				<OutputGrid>Jahresende</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="State_Gesamtfeuchtegehalt_WEST_JahresEnde">
				<Quantity unit="kg">MoistureMassDensity</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Integral</SpaceType>
				<OutputGrid>Jahresende</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Feuchte_DACH">
				<Quantity>TotalFluxMoisture</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Regen_auftreffend_DACH">
				<Quantity unit="kg/m2s">FluxRainNormal</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Regen_eindringend_DACH">
				<Quantity unit="kg/m2s">FluxRain</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Regen_auftreffend_DACH">
				<Quantity unit="kg/m2">FluxRainNormal</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Strahlung_kurzwellig_DACH">
				<Quantity>FluxShortWaveRadiationGlobal</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Strahlung_kurzwellig_DACH">
				<Quantity>FluxShortWaveRadiationGlobal</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Strahlung_langwellig_DACH">
				<Quantity>FluxLongWaveRadiation</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Strahlung_langwellig_DACH">
				<Quantity>FluxLongWaveRadiation</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Feuchte_NORD">
				<Quantity>TotalFluxMoisture</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Regen_auftreffend_NORD">
				<Quantity>FluxRainNormal</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Regen_eindringend_NORD">
				<Quantity>FluxRain</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Regen_auftreffend_NORD">
				<Quantity>FluxRain</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Strahlung_kurzwellig_NORD">
				<Quantity>FluxShortWaveRadiationGlobal</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Strahlung_kurzwellig_NORD">
				<Quantity>FluxShortWaveRadiationGlobal</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Strahlung_langwellig_NORD">
				<Quantity>FluxLongWaveRadiation</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Strahlung_langwellig_NORD">
				<Quantity>FluxLongWaveRadiation</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Feuchte_OST">
				<Quantity>TotalFluxMoisture</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Regen_auftreffend_OST">
				<Quantity>FluxRainNormal</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Regen_eindringend_OST">
				<Quantity>FluxRain</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Regen_auftreffend_OST">
				<Quantity>FluxRain</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Strahlung_kurzwellig_OST">
				<Quantity>FluxShortWaveRadiationGlobal</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Strahlung_kurzwellig_OST">
				<Quantity>FluxShortWaveRadiationGlobal</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Strahlung_langwellig_OST">
				<Quantity>FluxLongWaveRadiation</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Strahlung_langwellig_OST">
				<Quantity>FluxLongWaveRadiation</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Feuchte_SÜD">
				<Quantity>TotalFluxMoisture</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Regen_auftreffend_SÜD">
				<Quantity>FluxRainNormal</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Regen_eindringend_SÜD">
				<Quantity>FluxRain</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Regen_auftreffend_SÜD">
				<Quantity>FluxRain</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Strahlung_kurzwellig_SÜD">
				<Quantity>FluxShortWaveRadiationGlobal</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Strahlung_kurzwellig_SÜD">
				<Quantity>FluxShortWaveRadiationGlobal</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Strahlung_langwellig_SÜD">
				<Quantity>FluxLongWaveRadiation</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Strahlung_langwellig_SÜD">
				<Quantity>FluxLongWaveRadiation</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Feuchte_WEST">
				<Quantity>TotalFluxMoisture</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Regen_auftreffend_WEST">
				<Quantity>FluxRainNormal</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Regen_eindringend_WEST">
				<Quantity>FluxRain</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Regen_auftreffend_WEST">
				<Quantity>FluxRain</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Strahlung_kurzwellig_WEST">
				<Quantity>FluxShortWaveRadiationGlobal</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Strahlung_kurzwellig_WEST">
				<Quantity>FluxShortWaveRadiationGlobal</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="Flux_Strahlung_langwellig_WEST">
				<Quantity>FluxLongWaveRadiation</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="FluxInt_Strahlung_langwellig_WEST">
				<Quantity>FluxLongWaveRadiation</Quantity>
				<TimeType>Integral</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="TemperaturSensor">
				<Quantity unit="C">Temperature</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
			<OutputFile name="RHSensor">
				<Quantity unit="---">RelativeHumidity</Quantity>
				<TimeType>None</TimeType>
				<SpaceType>Single</SpaceType>
				<OutputGrid>Stündlich</OutputGrid>
			</OutputFile>
		</OutputFiles>
	</Outputs>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

	<!--List of all assignments of materials and conditions-->
	<Assignments>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Altbauziegel Dresden ZE</Reference>
			<Range>0 0 20 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Levelling Plaster</Reference>
			<Range>21 0 27 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Altbauziegel Dresden ZE</Reference>
			<Range>54 0 74 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Levelling Plaster</Reference>
			<Range>75 0 81 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Altbauziegel Dresden ZE</Reference>
			<Range>108 0 128 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Levelling Plaster</Reference>
			<Range>129 0 135 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Altbauziegel Dresden ZE</Reference>
			<Range>162 0 182 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Levelling Plaster</Reference>
			<Range>183 0 189 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Altbauziegel Dresden ZE</Reference>
			<Range>216 0 219 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Levelling Plaster</Reference>
			<Range>220 0 229 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm KP Glue Mortar</Reference>
			<Range>28 0 33 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm KP Glue Mortar</Reference>
			<Range>82 0 87 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm KP Glue Mortar</Reference>
			<Range>136 0 141 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm KP Glue Mortar</Reference>
			<Range>190 0 195 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm KP Glue Mortar</Reference>
			<Range>230 0 247 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm Climate Board WF</Reference>
			<Range>34 0 47 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm Climate Board WF</Reference>
			<Range>88 0 101 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm Climate Board WF</Reference>
			<Range>142 0 155 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm Climate Board WF</Reference>
			<Range>196 0 209 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm Climate Board WF</Reference>
			<Range>248 0 257 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm KP Lime Plaster</Reference>
			<Range>48 0 51 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm KP Lime Plaster</Reference>
			<Range>102 0 105 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm KP Lime Plaster</Reference>
			<Range>156 0 159 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Calsitherm KP Lime Plaster</Reference>
			<Range>210 0 213 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Bitumen</Reference>
			<Range>216 0 219 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Spruce_radial (from Saxony) mue= 50 lbd_dry=0,1</Reference>
			<Range>220 0 229 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Mineral Wool 035</Reference>
			<Range>230 0 247 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Material" location="Element">
			<Reference>Gypsum Board</Reference>
			<Range>248 0 257 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="ContactCondition" location="Left">
			<Reference>SIGA Majrex</Reference>
			<Range>248 0 248 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="ContactCondition" location="Left">
			<Reference>Unterdachbahn Tyvek</Reference>
			<Range>230 0 230 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>State_Gesamtfeuchtegehalt_DACH</Reference>
			<Range>216 0 257 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>State_Gesamtfeuchtegehalt_NORD</Reference>
			<Range>0 0 51 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>State_Gesamtfeuchtegehalt_OST</Reference>
			<Range>54 0 105 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>State_Gesamtfeuchtegehalt_SÜD</Reference>
			<Range>108 0 159 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>State_Gesamtfeuchtegehalt_WEST</Reference>
			<Range>162 0 213 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Feuchte_DACH</Reference>
			<Range>216 0 216 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Regen_auftreffend_DACH</Reference>
			<Range>216 0 216 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Regen_auftreffend_DACH</Reference>
			<Range>216 0 216 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Strahlung_kurzwellig_DACH</Reference>
			<Range>216 0 216 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Strahlung_langwellig_DACH</Reference>
			<Range>216 0 216 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Strahlung_kurzwellig_DACH</Reference>
			<Range>216 0 216 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Strahlung_langwellig_DACH</Reference>
			<Range>216 0 216 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Feuchte_NORD</Reference>
			<Range>0 0 0 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Regen_auftreffend_NORD</Reference>
			<Range>0 0 0 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Regen_auftreffend_NORD</Reference>
			<Range>0 0 0 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Strahlung_kurzwellig_NORD</Reference>
			<Range>0 0 0 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Strahlung_langwellig_NORD</Reference>
			<Range>0 0 0 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Strahlung_kurzwellig_NORD</Reference>
			<Range>0 0 0 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Strahlung_langwellig_NORD</Reference>
			<Range>0 0 0 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Feuchte_OST</Reference>
			<Range>54 0 54 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Regen_auftreffend_OST</Reference>
			<Range>54 0 54 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Regen_auftreffend_OST</Reference>
			<Range>54 0 54 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Strahlung_kurzwellig_OST</Reference>
			<Range>54 0 54 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Strahlung_langwellig_OST</Reference>
			<Range>54 0 54 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Strahlung_kurzwellig_OST</Reference>
			<Range>54 0 54 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Strahlung_langwellig_OST</Reference>
			<Range>54 0 54 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Feuchte_SÜD</Reference>
			<Range>108 0 108 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Regen_auftreffend_SÜD</Reference>
			<Range>108 0 108 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Regen_auftreffend_SÜD</Reference>
			<Range>108 0 108 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Strahlung_kurzwellig_SÜD</Reference>
			<Range>108 0 108 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Strahlung_langwellig_SÜD</Reference>
			<Range>108 0 108 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Strahlung_kurzwellig_SÜD</Reference>
			<Range>108 0 108 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Strahlung_langwellig_SÜD</Reference>
			<Range>108 0 108 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Feuchte_WEST</Reference>
			<Range>162 0 162 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Regen_auftreffend_WEST</Reference>
			<Range>162 0 162 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Regen_auftreffend_WEST</Reference>
			<Range>162 0 162 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Strahlung_kurzwellig_WEST</Reference>
			<Range>162 0 162 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Strahlung_langwellig_WEST</Reference>
			<Range>162 0 162 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Strahlung_kurzwellig_WEST</Reference>
			<Range>162 0 162 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>FluxInt_Strahlung_langwellig_WEST</Reference>
			<Range>162 0 162 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>State_Gesamtfeuchtegehalt_DACH_JahresEnde</Reference>
			<Range>216 0 257 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>State_Gesamtfeuchtegehalt_NORD_JahresEnde</Reference>
			<Range>0 0 51 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>State_Gesamtfeuchtegehalt_OST_JahresEnde</Reference>
			<Range>54 0 105 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>State_Gesamtfeuchtegehalt_SÜD_JahresEnde</Reference>
			<Range>108 0 159 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Element">
			<Reference>State_Gesamtfeuchtegehalt_WEST_JahresEnde</Reference>
			<Range>162 0 213 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Regen_eindringend_DACH</Reference>
			<Range>216 0 216 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Regen_eindringend_NORD</Reference>
			<Range>0 0 0 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Regen_eindringend_OST</Reference>
			<Range>54 0 54 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Regen_eindringend_SÜD</Reference>
			<Range>108 0 108 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Left">
			<Reference>Flux_Regen_eindringend_WEST</Reference>
			<Range>162 0 162 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Left">
			<Reference>Wand - Nord</Reference>
			<Range>0 0 0 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Left">
			<Reference>Wand - Ost</Reference>
			<Range>54 0 54 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Left">
			<Reference>Wand - Sued</Reference>
			<Range>108 0 108 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Left">
			<Reference>Wand - West</Reference>
			<Range>162 0 162 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Left">
			<Reference>Dach - horizontal</Reference>
			<Range>216 0 216 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Right">
			<Reference>Innenseite, Wand</Reference>
			<Range>51 0 51 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Right">
			<Reference>Innenseite, Wand</Reference>
			<Range>105 0 105 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Right">
			<Reference>Innenseite, Wand</Reference>
			<Range>159 0 159 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Right">
			<Reference>Innenseite, Wand</Reference>
			<Range>213 0 213 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Interface" location="Right">
			<Reference>Innenseite, Dach</Reference>
			<Range>257 0 257 0</Range>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Coordinate">
			<Reference>TemperaturSensor</Reference>
			<IBK:Point3D>0.3215 0.5 0</IBK:Point3D>
		</Assignment>

		<Assignment type="Output" location="Coordinate">
			<Reference>RHSensor</Reference>
			<IBK:Point3D>0.3215 0.5 0</IBK:Point3D>
		</Assignment>
	</Assignments>

	<!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-->

</DelphinProject>
