D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: eco 71 Innnendämmung |EN: eco 71 inside insulation
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: maxit Baustoffwerke GmbH |EN: maxit Baustoffwerke GmbH |IT: maxit Baustoffwerke GmbH
  LABORATORY               = DE: Literatur, maxit Datenblatt |EN: Literature, maxit data sheet
  DATE                     = 01.02.2021
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER INSULATION
  COMMENTS                 = DE: maxit eco 71 ist eine spritzbare Innendämmung auf der Basis von Zement und Mikrohohlglaskugeln. Der Putz entspricht der Mörtelgruppe P III nach DIN 18550 und der Festigkeitsklasse CS I nach DIN EN 998-1
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 100 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.7 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.65 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0071 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.0403 W/mK
  AW                       = 0.1133 kg/m2s05
  MEW                      = 3.3 -

