D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Silikonkleber TCSA-1530 |EN: Silicone glue TCSA-1530 |IT: Collante silicone TCSA-1530
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: EURECA Messtechnik GmbH |EN: EURECA Messtechnik GmbH |IT: EURECA Messtechnik GmbH
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura
  DATE                     = 11.10.2017
  COLOUR                   = #ff55ffff
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  CATEGORY                 = MISC
  COMMENTS                 = DE: Thermisch sehr gut leitender Ein-Komponenten-Silikonkleber mit hoher mechanischer Zugfestigkeit und elektrischer isolation -55 bis 150 C |EN: Thermally very well conductive single-component silicone adhesive with very high mechanical tensile strength, electrically isolating -55 bis 150 C |IT: Collante di silicone monocomponente di conduzione termica molto alta con elevata resistenza alla trazione meccanica e isolamento elettrico -55 a 150 C
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,21
  DATA_SHEET_SOURCE        = http://www.eureca.de/pdf/cooling/heat-conductive/adhesive_german.pdf
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 2590 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 1.53 W/mK

