D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Zement-Fließestrich |EN: Cement flooring screed |IT: Massetto scorrente (cemento) |RU: Цементные наливные полы
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: maxit Baustoffwerke GmbH |EN: maxit Baustoffwerke GmbH |IT: maxit Baustoffwerke GmbH |RU: maxit Baustoffwerke GmbH
  PRODUCT_ID               = DE: Maxit 4135 |EN: Maxit 4135 |IT: Maxit 4135 |RU: Maxit 4135
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER CLADDING CONCRETE
  COMMENTS                 = DE: Typ 3 Oberschicht |EN: Type 3 upper layer |IT: Tipo 3 strato superiore |RU: Тип 3 верхний слой
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1870 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.26 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.26 m3/m3
  THETA_80                 = 0.04 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 1.4 W/mK
  AW                       = 0.02 kg/m2s05
  MEW                      = 67 -

