D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Leichtbeton haufwerkporig mit Naturbims 800 (T1 2.4.2.1) |EN: Light-weight concrete with natural pumice 800
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 21.12.20
  COLOUR                   = #ffaeaeae
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = CONCRETE
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 1 Zeile 2.4.2.1, Leichtbeton mit haufwerkporigem Gefüge ausschließlich unter Verwendung von Naturbims
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 800 kg/m3
  CE                       = 1050 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.24 W/mK
  MEW                      = 5 -

