D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Beton mit Leichtzuschlägen (rho=500) |EN: Lightweight Concrete (rho=500) |IT: Calcestruzzo leggero (rho=500) |RU: Бетон с легкими заполнителями
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur Annex 14 Vol 3 |EN: Literature Annex 14 Vol 3 |IT: Letteratura Annex 14 Vol 3 |RU: Литература Annex 14 том 3
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = CONCRETE
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,10
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 500 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.81 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.81 m3/m3
  THETA_80                 = 0.009 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.245 W/mK
  AW                       = 0.0085 kg/m2s05
  MEW                      = 4.5 -
  KLEFF                    = 0 s

