D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Perlite-Dämmplatte |EN: Perlite Insulation Board |IT: Pannello isolate Perlite |RU: Перлитная изоляционная плита
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: KNAUF AQUAPANEL GmbH |EN: KNAUF AQUAPANEL GmbH |IT: KNAUF AQUAPANEL GmbH |RU: KNAUF AQUAPANEL GmbH
  PRODUCT_ID               = DE: TecTem Insulation Board Indoor |EN: TecTem Insulation Board Indoor |IT: TecTem pannello isolante per interno |RU: TecTem Indoor F
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 21.08.15
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 443
  CATEGORY                 = INSULATION
  DBTYPE                   = 1,5,7,11
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 100 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.42 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.42 m3/m3
  THETA_80                 = 0.002 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.046 W/mK
  AW                       = 1.98 kg/m2s05
  MEW                      = 5 -
  KLEFF                    = 0 s
  LAMBDA_DESIGN            = 0.045 W/mK

