D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Normziegel |EN: Standard Building Brick |IT: Mattone standard |RU: Стандартный кирпич
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Wienerberger |EN: Wienerberger |IT: Wienerberger |RU: Wienerberger
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 512
  CATEGORY                 = BRICK
  COMMENTS                 = DE: Normziegel |EN: Solid Brick |IT: Mattone standard |RU: Стандартный кирпич
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1790 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.354 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.354 m3/m3
  THETA_80                 = 0.013 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.555 W/mK
  AW                       = 0.1987 kg/m2s05
  MEW                      = 18 -
  KLEFF                    = 0 s

