D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Sanierputz altweiß |EN: Restauration Plaster (antique white) |IT: Intonaco per recupero (bianco antico) |RU: Штукатурка для санирования старо-белая
  PRODUCER                 = DE: Remmers Baustofftechnik GmbH |EN: Remmers Baustofftechnik GmbH |IT: Remmers Baustofftechnik GmbH |RU: Remmers Baustofftechnik
  PRODUCT_ID               = DE: Sanierputz altweiß |EN: Restauration Plaster (antique white) |IT: Intonaco per recupero (bianco antico)
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 21.05.19
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  USE_INSTEAD              = 487
  CATEGORY                 = PLASTER
  COMMENTS                 = DE: Innenputz für feuchtes und salzbelastetes Mauerwerk |EN: Inside plaster for moist and salt containing masonry |IT: Intonaco per interni per murature umide e saline
  DBTYPE                   = 1,4,5
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 950 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.76 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.76 m3/m3
  THETA_80                 = 0.022 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.28 W/mK
  AW                       = 0.00653333 kg/m2s05
  MEW                      = 12 -
  KLEFF                    = 0 s
  LAMBDA_DESIGN            = 0.27 W/mK

