D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Kalksandstein-Mauerwerk |EN: Sand-lime Brick Masonry |IT: Muratura in pietra artificale |RU: Каменная кладка из известкового песчанника
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = BRICK
  COMMENTS                 = DE: Mit Mörtelfugen |EN: With mortar joints |IT: Con fessure con malta |RU: со швами из строительного раствора
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,15
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1710 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.34 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.34 m3/m3
  THETA_80                 = 0.024 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.84 W/mK
  AW                       = 0.04 kg/m2s05
  MEW                      = 20 -
  KLEFF                    = 0 s

