D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Rotkalk Grund |EN: Rotkalk Base |IT: Intonaco di fondo Rotkalk
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: KNAUF Gips KG |EN: KNAUF Gips KG |IT: KNAUF Gips KG
  PRODUCT_ID               = DE: Rotkalk Grund |EN: Rotkalk Grund |IT: Intonaco di base Rotkalk
  LABORATORY               = DE: Hersteller |EN: Producer |IT: Produttore
  DATE                     = 09.12.2015
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,18
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1307 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.1613 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.1612 m3/m3
  THETA_80                 = 0.0272 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.636 W/mK
  AW                       = 0.022 kg/m2s05
  MEW                      = 13 -
  LAMBDA_DESIGN            = 0.636 W/mK

