D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Rotkalk in-Grundputz Historic |EN: Rotkalk in-Base plaster Historic |IT: TecTem intonaco di fondo a base di argilla
  AQUISITION_ID            = 853
  PRODUCER                 = DE: KNAUF Gips KG |EN: KNAUF Gips KG |FR: KNAUF Gips KG |IT: KNAUF AQUAPANEL GmbH
  PRODUCT_ID               = DE: Rotkalk in-Grundputz Historic |EN: Rotkalk in-Grundputz Historic
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 30.10.2015
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,18
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1700 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.321 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.32 m3/m3
  THETA_80                 = 0.02 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.91 W/mK
  AW                       = 0.112 kg/m2s05
  MEW                      = 10 -
  LAMBDA_DESIGN            = 0.91 W/mK

