D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Harnstoff-Formaldehydschaum |EN: Urea-formaldehyde Foam |IT: Schiuma formaldeide urea |RU: Формальдегидная пена из мочевины
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: Baustellengefertigt, hydrophob |EN: On-site foam, hydrophobic |IT: Fabbricato sul cantiere, idrofobo |RU: Изготовленные на стройке, гидрофоб
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,11
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 10 kg/m3
  CE                       = 1100 J/kgK
  THETA_POR                = 0.965 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.965 m3/m3
  THETA_80                 = 0.002 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.042 W/mK
  AW                       = 0.0001 kg/m2s05
  MEW                      = 2 -
  KLEFF                    = 0 s

