D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Korkplatte |EN: Cork Board |IT: Pannello di sughero |RU: Пробковая пластина
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: HAACKE Energie-Effizienz GmbH |EN: HAACKE Energie-Effizienz GmbH |IT: HAACKE Energie-Effizienz GmbH |RU: Haacke Cellco
  PRODUCT_ID               = DE: Kork-Dämm-Platte (EKP) |EN: Kork-Dämm-Platte (EKP) |IT: Thermokork
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ffffaa00
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION NATURAL_MATERIALS BUILDING_BOARDS
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,13
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 110 kg/m3
  CE                       = 1600 J/kgK
  THETA_POR                = 0.957 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.957 m3/m3
  THETA_80                 = 0.01 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.053 W/mK
  AW                       = 0.00354 kg/m2s05
  MEW                      = 29 -
  LAMBDA_DESIGN            = 0.04 W/mK

