D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Strohhäckselplatte |EN: Straw Chaffing Board |IT: Pannello di paglia triturata |RU: плита из соломенной сечки
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Conluto |EN: Conluto |IT: Conluto |RU: Conluto
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura |RU: Литертура
  DATE                     = 24.02.17
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = BUILDING_BOARDS INSULATION NATURAL_MATERIALS
  DBTYPE                   = 1,7,9
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 300 kg/m3
  CE                       = 1500 J/kgK
  THETA_POR                = 0.878 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.878 m3/m3
  THETA_80                 = 0.04 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.111 W/mK
  AW                       = 0.08 kg/m2s05
  MEW                      = 3.3 -

