D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Porenbeton |EN: Aerated Concrete |IT: Calcestruzzo cellulare |RU: Пористый бетон
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Xella International GmbH |EN: Xella International GmbH |IT: Xella International GmbH |RU: Xella
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = CONCRETE BRICK INSULATION
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,15
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 390 kg/m3
  CE                       = 1081 J/kgK
  THETA_POR                = 0.871 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.871 m3/m3
  THETA_80                 = 0.021 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.105 W/mK
  AW                       = 0.0434 kg/m2s05
  MEW                      = 7.4 -
  KLEFF                    = 0 s

