D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Dämmung mit expandierten Vermiculit vor Ort hergestellt 0.059 (T2 5.16) |EN: Insulation with expanded vermiculite in-situ produced 0.059
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 03.01.21
  COLOUR                   = #ff42c05a
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.16, An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung mit Produkten aus expandiertem Vermiculit (EV) nach DIN EN 14317-1 |EN: DIN 4108-4 Table 2 Line 5.16, Thermal insulation manufactured at the point of use with products made of expanded vermiculite (EV) according to DIN EN 14317-1
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 350 kg/m3
  CE                       = 800 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.059 W/mK
  LAMBDA_DESIGN            = 0.071 W/mK

