D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: TecTem Klebespachtel Lehm |EN: TecTem Clay-based Mortar |IT: TecTem mastice a base di argilla
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: KNAUF AQUAPANEL GmbH |EN: KNAUF AQUAPANEL GmbH |IT: KNAUF AQUAPANEL GmbH
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 14.09.15
  COLOUR                   = #ff404060
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,18
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1700 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.408 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.407 m3/m3
  THETA_CAP                = 0.374 m3/m3
  THETA_80                 = 0.041 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.7 W/mK
  AW                       = 0.02 kg/m2s05
  MEW                      = 11 -
  KLEFF                    = 6.234e-09 s
  LAMBDA_DESIGN            = 0.73 W/mK

