D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Sanierputz (leicht) |EN: Renovating Plaster (lightweight) |IT: Intonaco da restauro (leggero) |RU: Штукатурка для санирования (легкая)
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: IBK-Labor |EN: IBK-Laboratory |IT: Laboratorio IBK |RU: Лаборатория института строительной климатологии
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff10f0f0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,19
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 540 kg/m3
  CE                       = 900 J/kgK
  THETA_POR                = 0.787 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.787 m3/m3
  THETA_80                 = 0.063 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.139 W/mK
  AW                       = 0.0544 kg/m2s05
  MEW                      = 6.3 -
  KLEFF                    = 0 s

