D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Kupfer CuFe2P |EN: Copper CuFe2P |IT: Rame CuFe2P
  PRODUCER                 = DE: Deutsches Kupferinstitut |EN: Deutsches Kupferinstitut |IT: Deutsches Kupferinstitut
  LABORATORY               = DE: Literatur |EN: Literature |IT: Letteratura
  DATE                     = 12.10.2017
  COLOUR                   = #ffff5500
  FLAGS                    = AIR_TIGHT VAPOR_TIGHT WATER_TIGHT 
  CATEGORY                 = MISC
  COMMENTS                 = DE: aushärtbares Kupfer |EN: hardened copper |IT: rame temprabile
  DBTYPE                   = 1,4,5,7,21
  DATA_SHEET_SOURCE        = https://www.kupferinstitut.de/fileadmin/user_upload/kupferinstitut.de/de/Documents/Shop/Verlag/Downloads/Werkstoffe/Datenblaetter/Niedriglegierte/CuFe2P.pdf
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 8780 kg/m3
  CE                       = 380 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 262 W/mK

