D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: TRASPIR WELD EVO 360 |EN: TRASPIR WELD EVO 360 |IT: TRASPIR WELD EVO 360
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Rotho Blaas srl |EN: Rotho Blaas srl |IT: Rotho Blaas srl
  LABORATORY               = DE: Eurac Research (Datennachbearbeitung, Messdaten aus unabhängigem Laborbericht) |EN: Eurac Research (data post processing, measurement data from independent lab report) |IT: Eurac Research (analisi dati, dati misurati da rapporto di prova indipendente)
  DATE                     = 16.07.2021
  SAMPLING_DATE            = 05.09.2019
  COLOUR                   = #ff5020a0
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WATER_TIGHT FOILS 
  CATEGORY                 = FOILS
  COMMENTS                 = DE: Materialtyp: Schweißbare monolithische Membran: monolithische Folie, Verstärkungsschicht, monolithische Folie - Dicke = 0,62 mm - ;Verwendung in DELPHIN: bei Verwendung als Material muss die Schichtdicke immer 1mm betragen, ab DELPHIN 5.9 wird die Verwendung als Kontaktbedingung statt als Materialschicht empfohlen - ;Materialbeschreibung (Hersteller): TRASPIR WELD EVO 360 ist eine monolithische Hochleistungswindsperre, die die Gebäudehülle schützt und die Haltbarkeit von Materialien verbessert. Sie kann verschweißt werden, um eine einzige, höchst zuverlässige Schutzschicht zu bilden. Sie kann für Dächer verwendet werden. - ;URL Datenblatt: https://www.rothoblaas.com/products/airtightness-and-waterproofing/membranes |EN: Material Type: Weldable monolithic membrane: monolithic film, reinforcing layer, monolithic film - Thickness = 0.62 mm - ;Use in DELPHIN: if used as a material the layer thickness must always be 1mm, since DELPHIN 5.9 use as contact condition instead as material layer is recommended - ;Material Description (producer): TRASPIR WELD EVO 360 is a high-performance monolithic wind barrier, protects the envelope and improves the durability of materials. It can be welded to create a single highly reliable protective layer. It can be used for roofs. - ;URL Datasheet: https://www.rothoblaas.com/products/airtightness-and-waterproofing/membranes |IT: Tipo di Materiale: Membrana traspirante monolitica saldabile: film funzionale monolitico, rete di rinforzo, film funzionale monolitico - Spessore = 0.62 mm - Utilizzo in DELPHIN: se utilizzato come materiale lo spessore dello strato deve essere di 1 mm, a partire da DELPHIN 5.9 è raccomandato di modellare la membrana come condizione contatto invece che come materiale – Descrizione Materiale (produttore): TRASPIR WELD EVO 360 è una barriera al vento monolitica altamente performante, protegge l'involucro e migliora la durabilità dei materiali. Il prodotto può essere saldato per creare un unico strato di protezione solidale ed estremamente affidabile. Può essere usato su tetti.   - URL Scheda tecnica: https://www.rothoblaas.com/products/airtightness-and-waterproofing/membranes
  DBTYPE                   = 1,7
  DATA_SHEET_SOURCE        = https://www.rothoblaas.com/products/airtightness-and-waterproofing/membranes
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 360 kg/m3
  CE                       = 1800 J/kgK
  THETA_POR                = 0.0025 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.0022 m3/m3
  THETA_80                 = 4.85e-05 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.4 W/mK
  MEW                      = 241 -
  SD                       = 0.241 m


[MOISTURE_STORAGE]
  FUNCTION =              Theta_l(RH)
      0                0.1              0.2              0.3              0.4              0.5              0.6              0.7              0.8              0.85             0.9              0.91             0.92             0.93             0.94             0.95             0.96             0.97             0.98             0.99             0.995            0.999            1                
      0                1.38e-06         3.1e-06          5.3e-06          8.23e-06         1.233e-05        1.844e-05        2.855e-05        4.85e-05         6.808e-05        0.0001062        0.0001186        0.0001339        0.00015325       0.00017848       0.00021278       0.00026211       0.00033909       0.00047606       0.00078787       0.00116299       0.00186817       0.0022           


[MOISTURE_TRANSPORT]
  FUNCTION =              lgKv(Theta_l)
      0                0.0025           
      -12.0917         -12.0917         

