D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Flachsdämmplatten |EN: Flax insulation board |IT: Pannelli isolanti di lino |RU: Льняная изоляционная плита
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Flachshaus GmbH |EN: Flachshaus GmbH |IT: Flachshaus GmbH |RU: Flachshaus GmbH
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 26.02.16
  COLOUR                   = #ffff1010
  FLAGS                    = AIR_TIGHT WOOD_BASED 
  CATEGORY                 = INSULATION
  DBTYPE                   = 1,7,11
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 39 kg/m3
  CE                       = 850 J/kgK
  THETA_POR                = 0.95 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.95 m3/m3
  THETA_80                 = 0.005 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.04 W/mK
  AW                       = 0.0166667 kg/m2s05
  MEW                      = 1.5 -

