D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Mineralische Klebe- und Spachtelmasse |EN: Minerally filling compound |IT: Incollatura e mastice minerale |RU: Минеральная клейкая и шпательная масса
  AQUISITION_ID            = -1
  PRODUCER                 = DE: Capatect Baustoffindustrie GmbH |EN: Capatect Baustoffindustrie GmbH |IT: Capatect Baustoffindustrie GmbH |RU: Capatect Baustoffindustrie GmbH
  PRODUCT_ID               = DE: Klebe- und Spachtelmasse 190 |EN: Klebe- und Spachtelmasse 190 |IT: Incollatura e mastice 190
  LABORATORY               = DE: MASEA |EN: MASEA |IT: MASEA |RU: MASEA
  DATE                     = 08.04.14
  COLOUR                   = #ff409020
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = PLASTER
  DBTYPE                   = 1,7
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 1440 kg/m3
  CE                       = 1000 J/kgK
  THETA_POR                = 0.42 m3/m3
  THETA_EFF                = 0.42 m3/m3
  THETA_80                 = 0.019 m3/m3


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.7 W/mK
  AW                       = 0.000666667 kg/m2s05
  MEW                      = 25 -

