D6MARLZ! 006.001

[IDENTIFICATION]
  NAME                     = DE: Polyethylenschaum 0.037 (T2 5.18) |EN: Polyethylene foam 0.037
  AQUISITION_ID            = -1
  LABORATORY               = DE: Literatur DIN 4108-4 |EN: Literature DIN 4108-4
  DATE                     = 04.01.21
  COLOUR                   = #ff42c05a
  FLAGS                    = AIR_TIGHT 
  CATEGORY                 = INSULATION
  COMMENTS                 = DE: DIN 4108-4 Tabelle 2 Zeile 5.18, Werkmäßig hergestellte Produkte aus Polyethylenschaum (PEF) nach DIN EN 16069 |EN: DIN 4108-4 Table 2 Line 5.18, Factory-made products made of polyethylene foam (PEF) according to DIN EN 16069
  DBTYPE                   = 1
  HATCHING                 = 13


[STORAGE_BASE_PARAMETERS]
  RHO                      = 100 kg/m3
  CE                       = 950 J/kgK


[TRANSPORT_BASE_PARAMETERS]
  LAMBDA                   = 0.037 W/mK
  LAMBDA_DESIGN            = 0.044 W/mK

